**Муниципальное казенное дошкольное образовательное**

**учреждение – детский сад № 3 «Березка»**

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МКДОУ детского сада № 3 «Березка»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ М.А Развозжаева/

Приказ № 127 от «20» декабря 2016г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Ю.В Антонова/

протокол № 5 от «13»декабря 2016г.

**Инструкция № 13**

**по охране труда для кастелянши- швеи**

1. **Общие требования по охране труда**

1.1.К самостоятельной работе швеей (кастеляншей) допускают­ся лица не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготов­ку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имею­щие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2.Швея (кастелянша) должна:

* выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;
* пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
* соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
* выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.3.При работе швеи (кастелянши) возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

* уколы пальцев рук при работе без наперстка или их проколы на швейной машине;
* травмирование рук при неаккуратном обращении с ножница­ми и при работе на швейной машине;
* поражение электрическим током при работе на электриче­ской швейной машине.

1.4.При работе швея (кастелянша) должна использовать спецодежду: халат хлопчатобумажный или фартук и косынку. При ра­боте на электрической швейной машине применяется диэлектри­ческий коврик.

1.5.В помещении для работы швеи (кастелянши) должна нахо­диться медицинская аптечка с необходимым набором медикамен­тов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

1.6.Швея (кастелянша) обязана соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, направление пути эвакуации при пожаре.

1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом заведующему, при неисправ­ности оборудования прекратить работу.

При работе швея (кастелянша) должна соблюдать правила ношения спецодежды.

Швея (кастелянша), допустившая невыполнение или нару­шение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинар­ной ответственности в соответствии с правилами внутреннего тру­дового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

1. **Требования по охране труда перед началом работы**

2.1.Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под ко­сынку.

2.2.Надеть обувь на низком каблуке и с закрытой пяткой.

2.3.Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.

2.4.Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

2.5.Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической швейной машины, наличия диэлектрического коврика на полу около машины.

2.6.Перед тем как приступить к шитью, необходимо пригото­вить машинку и организовать свое рабочее место, чтобы все нужное было под руками, а ненужное — убрать.

2.7.Рабочее место должно быть хорошо освещено.

1. **Требования по охране труда во время работы**

3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушеч­ке, специальной коробке и др.), не оставлять их на рабочем месте.

3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавка­ми, ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.

3.2. Шить иголками только с использованием наперстка.

3.3. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя.

3.4. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкну­тыми острыми концами от себя, передавать ручками вперед.

3.5. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной ма­шины, так как нитепритягиватель может рассечь кожу на лице.

3.6. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.

3.7. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва.

3.8. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

3.9. Осторожно вынимать ткань из-под лапки, не приводить ма­шину в движение с опущенной лапкой без ткани, не ставить ка­тушку с поломанными краями.

3.10.Внимательно следить за рабочей зоной, чтобы случайно не попасть под иглу пальцем. Желательно применять лапки с предох­ранителями от прокола пальцев.

3.11. При чистке и смазке машины отключить ее от сети; осторож­но проворачивать головку машины, тяжелая головка может сдавить пальцы.

3.12. Нельзя бросать на пол катушки из-под ниток, старые сло­манные иглы.

3.13. Запрещается переносить груз выше положенной нормы в 7 кг (или 10 кг не более двух раз в час).

1. **Требования по охране труда в аварийных ситуациях**

4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины. Работу продолжать только при устранении неисправности.

4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не бросать на пол, а убрать в урну.

4.3. При получении травмы оказать пострадавшему первую по­мощь, сообщить медицинской сестре, при необходимости отпра­вить пострадавшего в лечебное учреждение, сообщить об этом заве­дующему.

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса делать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить в больницу, сообщить об этом заведующему.

4.5. При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из здания, сообщить о пожаре заведующему и в ближай­шую пожарную часть.

1. **Требования по охране труда по окончании работы**

5.1. Отключить электрическую швейную машину от сети, при отключении не дергать за шнур, а только за вилку.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Провести влажную уборку помещения, проветрить его.

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.5. Закрыть окно, форточки, фрамуги.

5.6. Выключить электроосвещение, все электроприборы.

5.7. Закрыть дверь на ключ.

С инструкцией ознакомлен (а), второй экземпляр получил (а):

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)